CREMAGLIERE CT MECA

Ct Meca propone una gamma completa di cremagliere a denti dritti con angolo di pressione di 20°. In base alla tipologia di carico proponiamo diversi materiali, livelli di durezza e classi di precisione. La varietà proposta permette di rispondere ai bisogni delle diverse applicazioni.

Le nostre cremagliere vanno da modulo 0.25 a modulo 6, hanno sezione quadrata, rettangolare o circolare e sono disponibili in acciaio, inox, delrin e nylon rinforzato con il 30% di fibre di vetro. Le lunghezze proposte variano da 400 a 2000mm, inoltre le cremagliere possono essere intestate per un montaggio continuo. Possiamo inoltre realizzare lunghezze fuori standard su condizione di un minimo di quantità ordinabile.