PIGNONI A CATENA A DENTATURA TEMPRATA

Ct Meca amplia la propria gamma di pignoni a catena. In acciaio C45 e dentatura temprata, questi pignoni sono disponibili da 3/8 ‘’ a 3/4’’ (DIN06B-1a DIN12B-1). I nostri standard sono proposti con alesaggio e sede per la chiavetta a norma DIN6885 e 2 fori filettati a 90° , sono quindi immediatamente utilizzabili dal cliente senza che sia necessario sottoporre il pignone ad operazioni aggiuntive.

Sono compatibili con le catene (DIN8187) e le giunzioni per catena in acciaio ugualmente presenti a catalogo. I tempi di approvvigionamento sono rapidi.

La tempra ad induzione sulla dentatura aumenta la durata d’esercizio del pignone, migliorando la funzionalità di tutta la trasmissione.